IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
File name: "Номер проекта"
Time stamp: "2018-11-15T11:29:46"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20150714_1515(x64) - Exporter 16.0.490.0 - Default UI"
Application: "Autodesk Revit 2016 (RUS)" version "2016" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2016 (RUS)"

People and organizations
  Person "Pashtet" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Pashtet" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2016 (RUS)" version "2016" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2016 (RUS)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  PRESSUREUNIT: PASCAL

Spatial structure
IFCPROJECT "Номер проекта" | long name "Наименование проекта" | phase "Статус проекта"
  IFCSITE "Default" | latitude 55° 45′ 25.090026″ | longitude 37° 36′ 54.074707″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Укажите адрес", "Москва", "Россия"
      IFCBUILDINGSTOREY "Уровень 1" | long name "Уровень 1" | elevation 0.
        contains 2 elements
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:Типовой - 200мм" | object type "Базовая стена:Типовой - 200мм:1740" | names: "Базовая стена:Типовой - 200мм:213229" | material: layers "Базовая стена:Типовой - 200мм" ("Стена по умолчанию" 200.) | property sets: Зависимости, Несущие конструкции, Прочее, Размеры, Стадии, Pset_WallCommon
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Дымозащитная штора E120 (без орошения)" | object type "Дымозащитная штора E120 (без орошения)" | names: "dimozachitnay_stora_firetechnics_e120_bez_orachenia_vodoi:Дымозащитная штора E120 (без орошения):217584" | material: materials ("Сталь_оцинкованная_листовая Firetechnics", "Firetex™ 600") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Зависимости, Идентификация, Прочее, Размеры

Types
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:Типовой - 200мм" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Базовая стена:Типовой - 200мм" ("Стена по умолчанию" 200.) | property sets: Графика, Идентификация, Прочее, Свойства аналитической модели, Строительство
  IFCDOORSTYLE "Дымозащитная штора E120 (без орошения)" | 1 occurrence | material: materials ("Сталь_оцинкованная_листовая Firetechnics", "Firetex™ 600") | property sets: dimozachitnay_stora_firetechnics_e120_bez_orachenia_vodoi:Дымозащитная штора E120 (без орошения):217584, Данные, Идентификация, Материалы и отделка, Прочее, Размеры

Property sets
  Прочее | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Адрес проекта = "Укажите адрес" (IFCTEXT)
    Дата утверждения проекта = "Дата выпуска" (IFCTEXT)
    Заказчик = "Владелец" (IFCTEXT)
    Категория = "Сведения о проекте" (IFCLABEL)
    Наименование проекта = "Наименование проекта" (IFCTEXT)
    Номер проекта = "Номер проекта" (IFCTEXT)
    Статус проекта = "Статус проекта" (IFCTEXT)
  Прочее | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Имя семейства = "Уровень" (IFCTEXT)
    Категория = "Уровни" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Категория = "Стены" (IFCLABEL)
    Код типа = "Базовая стена: Типовой - 200мм" (IFCLABEL)
    Семейство = "Базовая стена: Типовой - 200мм" (IFCLABEL)
    Семейство и типоразмер = "Базовая стена: Типовой - 200мм" (IFCLABEL)
    Тип = "Базовая стена: Типовой - 200мм" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Категория = "Двери" (IFCLABEL)
    Код типа = "dimozachitnay_stora_firetechnics_e120_bez_orachenia_vodoi: Дымозащитная штора E120 (без орошения)" (IFCLABEL)
    Семейство = "dimozachitnay_stora_firetechnics_e120_bez_orachenia_vodoi: Дымозащитная штора E120 (без орошения)" (IFCLABEL)
    Семейство и типоразмер = "dimozachitnay_stora_firetechnics_e120_bez_orachenia_vodoi: Дымозащитная штора E120 (без орошения)" (IFCLABEL)
    Тип = "dimozachitnay_stora_firetechnics_e120_bez_orachenia_vodoi: Дымозащитная штора E120 (без орошения)" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Категория = "Уровни" (IFCLABEL)
    Код типа = "Уровень: Верхний брус 8 мм" (IFCLABEL)
    Семейство = "Уровень: Верхний брус 8 мм" (IFCLABEL)
    Семейство и типоразмер = "Уровень: Верхний брус 8 мм" (IFCLABEL)
    Тип = "Уровень: Верхний брус 8 мм" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 type object
    Имя семейства = "Базовая стена" (IFCTEXT)
    Категория = "Стены" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 type object
    Имя семейства = "dimozachitnay_stora_firetechnics_e120_bez_orachenia_vodoi" (IFCTEXT)
    Категория = "Двери" (IFCLABEL)
  Идентификация | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Название организации = "" (IFCTEXT)
    Наименование здания = "" (IFCTEXT)
    Описание организации = "" (IFCTEXT)
    Разработал = "" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Имя типа = "Верхний брус 8 мм" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Марка = "5" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Имя = "Уровень 1" (IFCTEXT)
    Несущие конструкции = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Построение этажа = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Идентификация | properties | on 1 type object
    Имя типа = "Типовой - 200мм" (IFCTEXT)
    Код по классификатору = "" (IFCTEXT)
    Описание по классификатору = "" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 type object
    ADSK_URL страницы изделия = "https://www.fire-tec.ru/catalog/protivopozharnye-shtory/dymozashitnye-shtory-e120/" (IFCTEXT)
    URL = "https://www.fire-tec.ru/" (IFCTEXT)
    Заголовок OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Изготовитель = "Firetechnics" (IFCTEXT)
    Имя типа = "Дымозащитная штора E120 (без орошения)" (IFCTEXT)
    Код по классификатору = "" (IFCTEXT)
    Кодовое имя = "" (IFCTEXT)
    Маркировка типоразмера = "31" (IFCTEXT)
    Номер OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Описание по классификатору = "" (IFCTEXT)
    Разработано = "Support@bimlib.ru" (IFCTEXT)
  Зависимости | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Базовая отметка = "Базовая точка проекта" (IFCIDENTIFIER)
  Зависимости | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Базовая зависимость = "Уровень: Уровень 1" (IFCLABEL)
    Граница помещения = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Линия привязки = "Осевая линия стены" (IFCIDENTIFIER)
    Неприсоединенная высота = 3000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Примыкание сверху = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Примыкание снизу = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Размер выступа сверху = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Размер выступа снизу = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Связь с формообразующим элементом = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Смещение сверху = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Смещение снизу = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Зависимости | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Основа = "Уровень : Уровень 1" (IFCTEXT)
    Перемещать с соседними элементами = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Смещение = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Уровень = "Уровень: Уровень 1" (IFCLABEL)
    Штора открыто = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Зависимости | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Фасад = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Графика | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Вес линий = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Обозначение = "Заголовок уровня - Окружность: Заголовок уровня - Окружность" (IFCLABEL)
    Образец линий = "Осевая линия 1" (IFCLABEL)
    Стандартное обозначение второго конца = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Стандартное обозначение первого конца = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Цвет = 0 (IFCINTEGER)
  Графика | properties | on 1 type object
    Цвет штриховки при низкой детализации = 0 (IFCINTEGER)
  Несущие конструкции | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Включить аналитическую модель = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Использование в конструкции = "Ненесущая" (IFCIDENTIFIER)
    Несущие конструкции = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Размеры | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Длина = 6000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Объем = 3.6 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Площадь = 18. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Размеры | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    ADSK_Размер_Высота = 2780. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    ADSK_Размер_Ширина = 3000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Высота короба = 220. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Глубина короба = 200. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Объем = 0.147689999999988 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Площадь = 9.80222999999994 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Расстояние от уровня пола до низа полотна шторы = 2000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Расстояние от уровня чистого пола до потолка = 5000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ширина короба = 3000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Размеры | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Расчетная высота = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Размеры | properties | on 1 type object
    Высота = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Высота грузила = 50. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Примерная высота = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Примерная ширина = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Толщина = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ширина = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Стадии | properties | on 2 objects (1 IFCDOOR, 1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Стадия возведения = "Стадия 1" (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Типовой - 200мм" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DoorCommon | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Дымозащитная штора E120 (без орошения)" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Manufacturer = "Firetechnics" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Свойства аналитической модели | properties | on 1 type object
    Коэффициент поглощения = 0.7 (IFCREAL)
    Шероховатость = 3 (IFCINTEGER)
  Свойства аналитической модели | properties | on 1 type object
    Аналитическая конструкция = "<Нет>" (IFCTEXT)
  Строительство | properties | on 1 type object
    Огибание в местах вставки элементов = "Нет" (IFCIDENTIFIER)
    Огибание в торцах стен = "Нет" (IFCIDENTIFIER)
    Функция = "Наружные слои" (IFCIDENTIFIER)
    Ширина = 200. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  dimozachitnay_stora_firetechnics_e120_bez_orachenia_vodoi:Дымозащитная штора E120 (без орошения):217584 | predefined | on 2 type objects
  Данные | properties | on 1 type object
    ADSK_Предел огнестойкости = "120 минут" (IFCTEXT)
    Высота, макс. = "6.5м" (IFCTEXT)
    Скорость опускания шторы = "0.15м/c" (IFCTEXT)
    Ширина, макс. = "5м" (IFCTEXT)
  Материалы и отделка | properties | on 1 type object
    Материал_ Шторы = "Firetex™ 600" (IFCLABEL)
    Материал_Короба = "Сталь_оцинкованная_листовая Firetechnics" (IFCLABEL)
  Текст | properties | on 1 type object
    ADSK_Масса_Текст = "" (IFCTEXT)
    ADSK_Наименование = "Противопожарная дымозащитная штора E120" (IFCTEXT)
    ADSK_Обозначение = "" (IFCTEXT)
    ADSK_Примечание = "" (IFCTEXT)