IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
File name: "Номер проекта"
Time stamp: "2018-11-15T11:31:23"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20150714_1515(x64) - Exporter 16.0.490.0 - Default UI"
Application: "Autodesk Revit 2016 (RUS)" version "2016" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2016 (RUS)"

People and organizations
  Person "Pashtet" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Pashtet" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2016 (RUS)" version "2016" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2016 (RUS)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  PRESSUREUNIT: PASCAL

Spatial structure
IFCPROJECT "Номер проекта" | long name "Наименование проекта" | phase "Статус проекта"
  IFCSITE "Default" | latitude 55° 45′ 25.090026″ | longitude 37° 36′ 54.074707″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Укажите адрес", "Москва", "Россия"
      IFCBUILDINGSTOREY "Уровень 1" | long name "Уровень 1" | elevation 0.
        contains 2 elements
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Базовая стена:Типовой - 200мм" | object type "Базовая стена:Типовой - 200мм:1740" | names: "Базовая стена:Типовой - 200мм:213229" | material: layers "Базовая стена:Типовой - 200мм" ("Стена по умолчанию" 200.) | property sets: Зависимости, Несущие конструкции, Прочее, Размеры, Стадии, Pset_WallCommon
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "Распашные противопажарные ворота FireTechnics-D EI60" | object type "Распашные противопажарные ворота FireTechnics-D EI60" | names: "raspashnie_protivopozarnie_vorota_firetechnics-d_ei60:Распашные противопажарные ворота FireTechnics-D EI60:220850" | material: materials ("Границы резервирования пространства", "Сталь_оцинкованная_листовая Firetechnics", "Полотно с наполнителем из минерального заполнителя") | property sets: Pset_DoorCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Зависимости, Идентификация, Прочее, Размеры

Types
  IFCWALLTYPE "Базовая стена:Типовой - 200мм" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Базовая стена:Типовой - 200мм" ("Стена по умолчанию" 200.) | property sets: Графика, Идентификация, Прочее, Свойства аналитической модели, Строительство
  IFCDOORSTYLE "Распашные противопажарные ворота FireTechnics-D EI60" | 1 occurrence | material: materials ("Границы резервирования пространства", "Сталь_оцинкованная_листовая Firetechnics", "Полотно с наполнителем из минерального заполнителя") | property sets: raspashnie_protivopozarnie_vorota_firetechnics-d_ei60:Распашные противопажарные ворота FireTechnics-D EI60:220850, Данные, Идентификация, Материалы и отделка, Прочее, Размеры

Property sets
  Прочее | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Адрес проекта = "Укажите адрес" (IFCTEXT)
    Дата утверждения проекта = "Дата выпуска" (IFCTEXT)
    Заказчик = "Владелец" (IFCTEXT)
    Категория = "Сведения о проекте" (IFCLABEL)
    Наименование проекта = "Наименование проекта" (IFCTEXT)
    Номер проекта = "Номер проекта" (IFCTEXT)
    Статус проекта = "Статус проекта" (IFCTEXT)
  Прочее | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Категория = "Стены" (IFCLABEL)
    Код типа = "Базовая стена: Типовой - 200мм" (IFCLABEL)
    Семейство = "Базовая стена: Типовой - 200мм" (IFCLABEL)
    Семейство и типоразмер = "Базовая стена: Типовой - 200мм" (IFCLABEL)
    Тип = "Базовая стена: Типовой - 200мм" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Видимость 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Видимость 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Высота верхнего бруса = 3000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Категория = "Двери" (IFCLABEL)
    Код основы = "Базовая стена: Типовой - 200мм" (IFCLABEL)
    Код типа = "raspashnie_protivopozarnie_vorota_firetechnics-d_ei60: Распашные противопажарные ворота FireTechnics-D EI60" (IFCLABEL)
    Семейство = "raspashnie_protivopozarnie_vorota_firetechnics-d_ei60: Распашные противопажарные ворота FireTechnics-D EI60" (IFCLABEL)
    Семейство и типоразмер = "raspashnie_protivopozarnie_vorota_firetechnics-d_ei60: Распашные противопажарные ворота FireTechnics-D EI60" (IFCLABEL)
    Тип = "raspashnie_protivopozarnie_vorota_firetechnics-d_ei60: Распашные противопажарные ворота FireTechnics-D EI60" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Категория = "Уровни" (IFCLABEL)
    Код типа = "Уровень: Верхний брус 8 мм" (IFCLABEL)
    Семейство = "Уровень: Верхний брус 8 мм" (IFCLABEL)
    Семейство и типоразмер = "Уровень: Верхний брус 8 мм" (IFCLABEL)
    Тип = "Уровень: Верхний брус 8 мм" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Имя семейства = "Уровень" (IFCTEXT)
    Категория = "Уровни" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 type object
    Имя семейства = "Базовая стена" (IFCTEXT)
    Категория = "Стены" (IFCLABEL)
  Прочее | properties | on 1 type object
    Имя семейства = "raspashnie_protivopozarnie_vorota_firetechnics-d_ei60" (IFCTEXT)
    Категория = "Двери" (IFCLABEL)
  Идентификация | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Название организации = "" (IFCTEXT)
    Наименование здания = "" (IFCTEXT)
    Описание организации = "" (IFCTEXT)
    Разработал = "" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Марка = "7" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Имя = "Уровень 1" (IFCTEXT)
    Несущие конструкции = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Построение этажа = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Идентификация | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Имя типа = "Верхний брус 8 мм" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 type object
    Имя типа = "Типовой - 200мм" (IFCTEXT)
    Код по классификатору = "" (IFCTEXT)
    Описание по классификатору = "" (IFCTEXT)
  Идентификация | properties | on 1 type object
    ADSK_URL документации изделия = "" (IFCTEXT)
    ADSK_URL страницы изделия = "https://www.fire-tec.ru/catalog/protivopozharnye-vorota/protivopozharnye-raspashnye-vorota/" (IFCTEXT)
    URL = "https://www.fire-tec.ru/" (IFCTEXT)
    Заголовок OmniClass = "Doors" (IFCTEXT)
    Изготовитель = "Firetechnics" (IFCTEXT)
    Имя типа = "Распашные противопажарные ворота FireTechnics-D EI60" (IFCTEXT)
    Код по классификатору = "" (IFCTEXT)
    Кодовое имя = "" (IFCTEXT)
    Маркировка типоразмера = "33" (IFCTEXT)
    Номер OmniClass = "23.30.10.00" (IFCTEXT)
    Огнестойкость = "EI60" (IFCTEXT)
    Описание по классификатору = "" (IFCTEXT)
    Разработано = "support@bimlib.ru" (IFCTEXT)
  Зависимости | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Базовая зависимость = "Уровень: Уровень 1" (IFCLABEL)
    Граница помещения = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Линия привязки = "Осевая линия стены" (IFCIDENTIFIER)
    Неприсоединенная высота = 3000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Примыкание сверху = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Примыкание снизу = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Размер выступа сверху = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Размер выступа снизу = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Связь с формообразующим элементом = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Смещение сверху = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Смещение снизу = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Зависимости | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Высота нижнего бруса = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Уровень = "Уровень: Уровень 1" (IFCLABEL)
  Зависимости | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Фасад = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Зависимости | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Базовая отметка = "Базовая точка проекта" (IFCIDENTIFIER)
  Несущие конструкции | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Включить аналитическую модель = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Использование в конструкции = "Ненесущая" (IFCIDENTIFIER)
    Несущие конструкции = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Размеры | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Длина = 6000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Объем = 1.2 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Площадь = 6. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Размеры | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Объем = 13.9306274202272 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Площадь = 38.3152631809248 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Размеры | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Расчетная высота = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Размеры | properties | on 1 type object
    ADSK_Размер_Высота = 3000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    ADSK_Размер_Ширина = 4000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Высота = 3000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Высота поперечного бруса = 120. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Высота противопожарной двери = 2000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ширина = 4000. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ширина двери = 1100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ширина стоек = 70. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Ширина стойки = 53.6994934857222 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    ширина полотна = 90. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Стадии | properties | on 2 objects (1 IFCDOOR, 1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Стадия возведения = "Стадия 1" (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Типовой - 200мм" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DoorCommon | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    FireRating = "EI60" (IFCLABEL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Распашные противопажарные ворота FireTechnics-D EI60" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Manufacturer = "Firetechnics" (IFCLABEL)
  Строительство | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Ворота открыто = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Зона резервирования = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Противопожарная дверь = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Противопожарный люк = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Строительство | properties | on 1 type object
    Огибание в местах вставки элементов = "Нет" (IFCIDENTIFIER)
    Огибание в торцах стен = "Нет" (IFCIDENTIFIER)
    Функция = "Наружные слои" (IFCIDENTIFIER)
    Ширина = 200. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Строительство | properties | on 1 type object
    Замыкание стены = "По основе" (IFCIDENTIFIER)
    Функция = "Внутренние слои" (IFCIDENTIFIER)
  Текст | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    ADSK_Позиция = "" (IFCTEXT)
    ADSK_Примечание = "" (IFCTEXT)
  Текст | properties | on 1 type object
    ADSK_Единица измерения = "" (IFCTEXT)
    ADSK_Завод-изготовитель = "" (IFCTEXT)
    ADSK_Масса_Текст = "" (IFCTEXT)
    ADSK_Наименование = "Распашные противопажарные ворота Firetechnics-D EI60" (IFCTEXT)
    ADSK_Обозначение = "" (IFCTEXT)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Графика | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Вес линий = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Обозначение = "Заголовок уровня - Окружность: Заголовок уровня - Окружность" (IFCLABEL)
    Образец линий = "Осевая линия 1" (IFCLABEL)
    Стандартное обозначение второго конца = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Стандартное обозначение первого конца = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Цвет = 0 (IFCINTEGER)
  Графика | properties | on 1 type object
    Цвет штриховки при низкой детализации = 0 (IFCINTEGER)
  Свойства аналитической модели | properties | on 1 type object
    Коэффициент поглощения = 0.7 (IFCREAL)
    Шероховатость = 3 (IFCINTEGER)
  Свойства аналитической модели | properties | on 1 type object
    Аналитическая конструкция = "<Нет>" (IFCTEXT)
  raspashnie_protivopozarnie_vorota_firetechnics-d_ei60:Распашные противопажарные ворота FireTechnics-D EI60:220850 | predefined | on 2 type objects
  Данные | properties | on 1 type object
    ADSK_Предел огнестойкости = "EI60" (IFCTEXT)
  Материалы и отделка | properties | on 1 type object
    Материал полотна = "Полотно с наполнителем из минерального заполнителя" (IFCLABEL)
    Материал ручки = "СВМПЭ, черный" (IFCLABEL)
    Материал стоек = "Сталь_оцинкованная_листовая Firetechnics" (IFCLABEL)
    Резервирование простанства = "Границы резервирования пространства" (IFCLABEL)